# Keulkulator

## Akkuspannung

Die Anzeige von Strom und Leistung erfolgt in Abhängigkeit einer im Eingabefeld (mit Spin-Buttons) ausgewählten Akkuspannung zum Betrieb der Wicklung. Bei hohen Spannungen bzw. niedrigem Wicklungswiderstand ist besonderes Augenmerk aif die Angabe der Stromstärke zu legen. Der Akku muss mit entsprechender Stromstärke (A) belastbar sein, ansonsten besteht die Gefahr schneller Alterung oder gar einer Beschädigung der Akkuzelle, die bis zur Ausgasung führen kann.

[TOC]